嵌入式作業五

1. Nonos led

請參閱106embedded\_rpi3\_boot.pptx 將3個LED進行依序閃爍，將程式碼附上並將成果拍成照片。

1. Raspbian led

請參閱106embedded\_rpi3\_gpio.pptx將5個LED進行依序閃爍，將程式碼附上並將成果拍成照片。要使用什麼程式語言都行。

1. Raspbian C application led

請參閱106embedded\_rpi3\_gpio.pptx並使用助教的GUI程式進行修改控制5個LED進行依序閃爍，將程式碼附上並將成果拍成照片。

1. Raspberry c socket programing

使用助教的SOCKET程式，將raspberry做為server，並使用之前hw4完成的arduino client傳資料到樹梅派。

(程式跟說明會在附上)

除了作業1之外其餘你要用什麼程式語言做都可以，交好幾個版本會加分